**Diskuze k hale**

**Co chceme:**

* herní plocha 40 x 20m
* přístup suchou nohou ze školy
* vyřešené “čisté” a “špinavé” cesty
* hlavní tribuna po dlouhé straně
* “kiosek”
* malý “sál” se zrcadly pro 15 – 20 lidí
* nářaďovna - min 2x (zvlášť zamykatelná pro školu, zvlášť pro kroužky)
* přístup na záchody z venkovního hřiště bez nutnosti jít do haly
* sklad k venkovnímu hřišti - vstup z venku bez nutnosti jít do haly
* co nejmenší záběr prostoru (aby se vešla do areálu i atletická dráha) - tzn. klubovnu(-y), malý sál se zrcadly a zřejmě i “kiosek” situovat do druhého patra nad šatny, a to k vnější straně haly, čímž vznikne chodba - balkon po krátké straně haly s vyhlídkou na hrací plochu
* možnost rozdělit herní plochu na více oddělených sekcí (sítí?), aby mohlo být více aktivit najednou
* alespoň v některé šatně zamykatelné skříňky

**Uvítáme, ale nemusí být:**

* 1 až 2 klubovny
* “spodní” patro se zázemím pro venkovní hřiště v úrovni terénu (bez schodů)
* možnost dívat se z balkonu, z krátké strany

**Hala „Merenus“**

Klady řešení:

* **úspora času:** již jsou všechny vyjadřovačky, když Merenus zapracuje naše připomínky a požadavky, tak nevíme, zda se budou moci použít, či zda se bude muset vše žádat od začátku - pokud by se daly použít, pak bychom ušetřili několik měsíců
* **dostatek skladovacích prostor pro venkovní využití:** po zapracování našich požadavků by byla hala částečně podsklepena (vzhledem ke stávajícímu svažujícímu se terénu by se nejednalo o zvlášť drahou záležitost). Po delší straně by vznikly sklady pro venkovní hřiště, nechala by se zde udělat i příprava pro budoucí sociálky (ty by se prý nemohly řešit nyní - v době kdy je již projekt před vydáním stavebního povolení)
* **úspora peněz:** vzhledem k tomu, že je již projekt “rozpracovaný”

Zápory:

* **umístění haly:** takto situovaná hala omezuje další využití zbylého pozemku (hřiště, běžecká dráha), nejisté propojení s budovou školy
* **nedostatky současného projektu:** v současné době projekt neřeší sklady a zázemí k venkovnímu využití, kiosek, křížení čistých a špinavých cest, sál se zrcadly, klubovny - Merenus neměl v požadavcích, měl naprojektovat tělocvičnu pro školu s občasným využitím sportovců
* tato verze počítá s prostorem po technických (na to už je demoliční výměr), je tedy před tím potřeba řešit umístění TS

**Hala „Maléř“**

Klady řešení:

* **umístění haly - promyšlená koncepce:** pokračuje se v započaté koncepci areálu - logičtější napojení na školu (školku), do haly se bude moci dojít ze ZŠ suchou nohou bez nutnosti dětí se neustále oblékat …
* větší možnost využití zbylého pozemku
* **kvalitní projekt:** pokud budeme na projektu spolupracovat od samého začátku a konzultovat jej s budoucími uživateli, pak jistě vznikne kvalitnější a promyšlenější projekt než když Merenus projektoval “tělocvičnu”
* samostatný vchod do klubovny a malého sálu

Zápory:

* **vyšší pořizovací náklady:** tím, že chceme zachovat stávající pavilon a zároveň mít co největší pozemek za halou, tak se nevyhneme odbagrování části současného svahu a jeho zpevnění
* podchod tunelem bude určitě také dražší než případné zastřešení cesty, která by se možná nechala vybudovat až po dostavbě školky, jak plánoval Merenus